
 PARAMETER VERSION = 2.2.0


BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 6.8
 PARAMETER PROC_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
 PARAMETER stdin = ps7_uart_0
 PARAMETER stdout = ps7_uart_0
END


BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu_cortexa9
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.7
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_cortexa9_0
END


BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_afi_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_afi_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_afi_2
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_afi_3
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = coresightps_dcc
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.4
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_coresight_comp_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = ddrps
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ddr_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ddrc_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = devcfg
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.5
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_dev_cfg_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = dmaps
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.4
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_dma_ns
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = dmaps
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.4
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_dma_s
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_globaltimer_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = gpiops
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.4
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_gpio_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_gpv_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_intc_dist_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_iop_bus_config_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_l2cachec_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ocmc_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_pl310_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_pmu_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ram_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_ram_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_scuc_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = scugic
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.10
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_scugic_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = scutimer
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.1
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_scutimer_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = scuwdt
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.1
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_scuwdt_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.0
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_slcr_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartps
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.7
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_uart_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = xadcps
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.3
 PARAMETER HW_INSTANCE = ps7_xadc_0
END


